**Паспорт**

**передвижной котельной**



**ООО «Котельный завод «Теплотрон»** г. Новокузнецк

Тел/факс: (3843) 99-11-15, 99-11-16

сбыт: ООО «Теплотрон-НК» **8-800-500-250-1**;

E-mail: [**Teplotron@teplotron.su**](mailto:Teplotron@teplotron.su) сайт: [www.теплотрон.рф](http://www.теплотрон.рф)




****

Рис. 1- Схема передвижной котельной

***При передаче котельной другому владельцу вместе с котельной передается настоящий паспорт.***

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ КОТЕЛЬНОЙ**

Регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Передвижная котельная изготовлена:*** ООО «Котельный завод «Теплотрон» по заказу ООО «Теплотрон-НК», 654006, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Производственный, 37Б.

8(3843) 99-11-15, 99-11-16, 8-800-500-250-1

***Передвижная котельная находится по адресу:*** 652807, Кемеровская область,

г. Осинники, ул. Ломоносова, 7 а,

детский сад № 8

***К паспорту котельной должны быть приложены следующие документы:***

* Паспорт котла – 2 шт;
* Сертификат соответствия котлов;
* Инструкция по эксплуатации котлов.

***Передвижная котельная предназначена для*** обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае аварии на тепловых сетях, а также использования в качестве временного источника тепла на ликвидируемых, либо строящихся объектах.

**Общие сведения о передвижной автономной модульной котельной:**

1. Конструкции стен: каркас изготовлен из швеллера 100 мм (габариты 3,2х6,0х3,0 м), стены из утепленных сэндвич-панелей.
2. Включает в себя угольный склад, огороженный металлическим экраном из листовой стали 2 мм.
3. Используемое топливо уголь, дрова, торф, пеллеты. горючие отходы.
4. Установленное оборудование:

- Котлы КВр-100К – 2 шт «Теплотрон» мощность по 100 кВт (0,086 Гкал/час)

- Насосы фланцевые циркуляционные WILO PH-101 E - 2шт.

- Клапан предохранительный 3 бар 25х32 мм (ручн. подрыв) -2шт.

- Термометр биметаллический ТБ-63 L-50 мм ОШ. -2шт.

- Манометр МП 100 мм 1,0 МПа – 1шт.